NXOpen.UF.Motion.LinkMassProperties Structure — NXOpen Python API Reference 12.0.0 documentation

# NXOpen.UF.Motion.LinkMassProperties Structure

NXOpen.UF.Motion.LinkMassProperties is an alias for NXOpen.UF.MotionLinkMassProperties_Struct

class `NXOpen.UF.``MotionLinkMassProperties_Struct`

  Bases: `object`

  Refer to UF_MOTION_link_mass_properties_s for documentation.

Fields

`NXOpen.UF.MotionLinkMassProperties_Struct.MassCenter` | Smart point at the center of mass.
`NXOpen.UF.MotionLinkMassProperties_Struct.InertiaMarker` | Internal marker that defines the origin and orientation of the inertia values.
`NXOpen.UF.MotionLinkMassProperties_Struct.Mass` | The mass of the link
`NXOpen.UF.MotionLinkMassProperties_Struct.ProductsOfInertia` | The products of inertia of the link in the following order: Ixx, Ixy, Ixz, Iyy, Iyz, Iyz
`NXOpen.UF.MotionLinkMassProperties_Struct.UserDefined` | TRUE if overriding default mass properties with user defined values.